int getsoilmoisturevalue() {

msvalue = analogRead(msensor);

Serial.println(msvalue);

delay(1000);

return int(msvalue);

}