int getuvradiationvalue()

{

sensorvalue=analogRead(36);

Serial.println(sensorvalue);

delay(1000);

return int(sensorvalue);

}