String getTemperatureValue()

{

dhtObject.read(dht\_apin);

Serial.print(" Temperature(C)= ");

int temp = dhtObject.temperature;

Serial.println(temp);

delay(50);

return String(temp);

}

String getHumidityValue()

{

dhtObject.read(dht\_apin);

Serial.print(" Humidity in %= ");

int humidity = dhtObject.humidity;

Serial.println(humidity);

delay(50);

return String(humidity);

}